Måla möbler med Fusion Mineral Paint

Att måla om möbler med Fusion Mineral Paint är enkelt och resultatet blir slätt & fint!   
  
På det allra flesta ytor krävs minimalt med underarbete.   
Rengöring från fett och smuts är viktigt på alla ytor som ska målas!  
  
**Hur långt räcker en burk?**En burk på 500 ml räcker till ca 7 kvm, åtgången beror på många faktorer så som om du målar på en mycket sugande yta, om du ska måla en mörkyta till en vit/ljus kulör o.s.v. Bäst är att lägga två tunna lager. De vita kulörerna täcker lite sämre än mellan/mörka kulörerna.   
Vi har små provburkar i alla kulörer på 37 ml och man kan måla ca 1 kvm med en provburk.  
  
**På en tidigare målad yta**:  
Om ytan är är slät och den tidigare färgen sitter som den ska,så krävs enbart rengöring och när ytan är torr, måla med valfri fusion kulör  
  
**På en lackad yta**:   
Om ytan är lackad/hal & glansig så rengör med målartvätt-rugga upp ytan med fint sandpapper-Ta bort slipdamm och måla med valfri Fusion kulör.  
  
**På en vaxad yta**:   
Om ytan är vaxad sedan tidigare eller behandlad med möbelpolish, avlägsna vax/polish med rödsprit eller lacknafta.   
Rengör med målartvätt eller vår TSP och rugga ytan med sandpapper, därefter måla med valfri fusion kulör    
  
**På en yta som riskerar att blöda igenom**:  
Om du ska måla med en ljus kulör och målar på betsad furu, obehandlad furu, ek eller andra ytor som riskerar att blöda igenom måste ni grunda ytan med shellack eller spärrgrund först och därefter måla som vanligt med Fusion Mineral Paint.  
  
**På glas,metall,kakel,laminat**:Om du ska måla på väldigt hala/blanka ytor så börja med ett tunt lager [Bonding Agent](https://skattkammarbutiken.se/bonding-agent-bindnings-medel/) (häftprimer) och vänta 12 timmar innan ni målar med valfri fusion kulör.  
  
**Tips och råd för att få en slät och fin yta**:  
  
Fusion självutjämnar sig, försök att penseldra i samma riktning. Gå inte tillbaka när färgen börjar torka till.   
För stora plana ytor kan det vara bra att använda en lackroller/ microfiberroller för bästa resultat.    
  
**Önskas mera glans?**  
  
Fusion är en matt möbelfärg och önskas mera glans kan ni avsluta med vax, hempoil eller [Tough Coat](https://skattkammarbutiken.se/tough-coat/) som är en mattlack som inte gulnar.  
  
Fusion har inbyggt topplack (för hållbarheten) men vill man för effekter och liknade så går det utmärkt att avsluta med [vax](https://skattkammarbutiken.se/mobel-vax/), [hempoil](https://skattkammarbutiken.se/hemp-oil/) eller [tough Coat](https://skattkammarbutiken.se/tough-coat/)  
  
**Tough Coat** är vårt lack som ger ett extra skydd men framför allt en glattare yta som är lättare att torka av.    
På köksluckor eller bordsskivor kan det vara bra att avsluta med ett tunt lager Tough Coat. Skaka ej flaskan utan vänd flaskan upp och ner några gånger. Bäst resultat är att påföra ett tunt jämt lager med en svamp eller roller.  
OBS!! På mörka och mellankulörer är det extra viktigt att endast lägga på ett tunt tunt lager för att förhindra ett flammigt resultat.   
  
**Torktid/Övermålningsbar/Härdtid**   
Färgen torkar för beröring efter ca en halvtimme, vänta gärna ca 4 timmar mellan färglagren.   
Om ni grundar med vår Bonding agent (häftgrund) vänta gärna 12 timmar innan ni målar med Fusion.   
Det tar ca 21 dagar för färgen att härda fullt ut,fuktigt/varmt väder kan förlänga härdtiden och även om ni lägger på flera tjocka lager färg. Ni kan använda er ommålade möbel efter ca 24 timmar men var lite försiktig med den nymålade ytan. Färgen är känslig för vatten och vassa föremål innan färgen hunnit härda ordentligt.Målar man ett matbord kan det vara bra att skydda ytan med en tygduk tills färgen hinner härda till. 